42mm发射器指标

目录

1. 整体指标
2. 供弹及弹仓指标
3. 稳定性指标
4. 整体指标
5. 云台重量尽量控制1.5千克以内，射速要达到20米/秒以上，射频为2~3发/秒
6. 弹丸和瞄准激光的一致性基本对应。
7. 重心尽量集中于中心点。
8. 供弹及弹仓指标
9. 弹舱储弹量至少80个以上，供弹效率延时或等待时间不超过0.5s，卡弹率不超过1/30次。
10. 供弹初速至少2m/s以上。
11. 稳定性指标
12. 发射器震动，或抖动现象基本没有。
13. 人机交互性要达到高效的拆装，便于检修。